1. Modificar las tarjetas FRDM-MCXN947  
   Realizar los cambios en los siguientes “solder jumpers” que se encuentran del lado “bottom” de la tarjeta:
   1. SJ19
   2. SJ23
   3. SJ25
   4. SJ27
   5. SJ16
   6. SJ26

Botones:

* 1. SJ10

La tarjeta debe de lucir así después de las modificaciones:

1. Soldar los potenciómetros en la tarjeta FRM-AVC
2. Change debug firmware to jlink
3. Ensamblar la pantalla